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1. Общая информация

1.1. Действие данного паспорта распространяется на копировальный автомат «Копиркин», модификация «Копиркин Оптима». 

1.2. Перед проверкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией оператора. 

1.3. Все записи в паспорте производят только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. 

2. Основные сведения об изделии

2.1. Изготовителем изделия является ООО «Лиском».

2.2. Автомат «Копиркин» используется для предоставления услуг ксерокопирования и рассчитан на работу в непрерывном режиме в условиях умеренного и холодного климата (ГОСТ Р 50444 исполнение УХЛ категории 4.2). 

2.3. Питание автомата осуществляется от источника однофазного переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц. 

2.4. Автомат «Копиркин» соответствует требованиям безопасности российских ГОСТов: электрической, механической и пожарной безопасности – ГОСТ Р МЭК 60950, требованиям к допустимому уровню акустических шумов – ГОСТ 26329, эргономическим требованиям – ГОСТ Р50948, требованиям к уровню индустриальных радиопомех – ГОСТ Р 51318.22, требованиям по устойчивости к электромагнитным помехам – ГОСТ Р 51318.24, требованиям к эмиссии гармонических составляющих тока – ГОСТ Р 51317.3.2-99, требованиям к колебаниям напряжения – ГОСТ Р 51317.3.3-99. 

2.5. Автомат «Копиркин» оснащен необнуляемыми счетчиками, отображающими количество произведенных копий и сумму полученных платежей за все время эксплуатации автомата.

3. Основные технические данные

3.1 Основные характеристики аппарата

Режим копирования: черно-белый.

Формат бумаги: A4.

Лотки автоподачи: 550 или 1100 листов.

Максимальная нагрузка 20000 копий в месяц.

Рекомендованная нагрузка: 7000 копий в месяц.

Разрешение копирования: 600х600 точек на дюйм. 

Возможность двустороннего копирования и масштабирования до формата А4 (максимальный размер оригинала – 35 х 22 см).

Печать нескольких копий с одного оригинала.

Технология копирования: непрямое лазерное электростатическое.

Стоимость копии – программируемая, от 1 рубля.

Оснащен купюроприемником и/или монетоприемником. 

Антивандальный металлический корпус. 

Отдельный отсек для монетоприемника и купюроприемника.

GSM-модуль (опционально).

Фискальный регистратор (опционально).

3.2 Скорость работы

Время прогрева перед первой копией (при выходе из энергосберегающего режима): 20 секунд.
Скорость копирования в рабочем режиме: 1 копия - 10 секунд.

3.3 Конструктивные особенности

Возможность крепления к полу.

Отсек для хранения запасных пачек с бумагой, рассчитанный на 15 стандартных упаковок бумаги по 500 листов.

3.4 Габаритные размеры 

	Высота 
	1030 мм  (с рекламной надстройкой)

	Глубина 
	530 мм 

	Ширина 
	860 мм 


Вес аппарата без упаковки:  76-85 кг (зависит от комплектации). 

3.5 Окружающая среда

Температура окружающей среды

Допустимый диапазон: 10° – 32°C

Рекомендуемый диапазон: 16° – 30°C

Влажность воздуха

Допустимый диапазон: 20 – 80%

Рекомендуемый диапазон: 30 – 70%

3.6 Электрические характеристики

Напряжение питания:  220-240 В,  сила тока: 3.5 A

Потребление электроэнергии:

В нормальном режиме работы: 400 Вт

В режиме готовности: 100 Вт

В режиме ожидания: 28 Вт  

Среднее энергопотребление: 90 Вт (при нагрузке 200 копий/день) 

Аппарат оснащен сетевым фильтром для защиты от помех по питанию.

 

3.7 Примерный ресурс расходных материалов

Тонер-картридж – 8000 копий.
(Аппарат поставляется со стартовым тонер-картриджем, ресурс которого – 4000 страниц ).

Ресурс тонер-картриджа определен в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752, разработанным для тестирования картриджей монохромных лазерных принтеров (5% заполнение страницы).

Фотобарабан - 20000 копий. 

4. Комплектация поставки


5. Гарантии изготовителя 

5.1 Гарантийный срок на все узлы аппарата, включая копир, составляет 12 месяцев с момента продажи. В течение указанного срока Изготовитель обязуется производить безвозмездный ремонт или заменять вышедшие из строя узлы (за исключением копира, см. п.5.2). 

5.2 Гарантийное обслуживание МФУ  Xerox 4118 осуществляется во всех авторизованных сервисных центрах XEROX. Чтобы получить гарантийное обслуживание МФУ Samsung в сервисных центрах компании Samsung, свяжитесь предварительно со службой технической поддержки «Лиском». 
5.3 Гарантийное обслуживание осуществляется на основании паспорта изделия.

5.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: 

- по истечении срока гарантии; 

- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения; 

- при наличии повреждений деталей изделия после ввода его в эксплуатацию, вызванных механическими воздействиями (удары, падения, царапины и т.п.), попаданием влаги, воздействием огня и прочими агрессивными воздействиями, а так же повреждений, вызванных насекомыми, грызунами и т.п.; 

- при нарушении пломбирования завода-изготовителя составных частей или отсутствии (повреждении) защитных наклеек завода-изготовителя. 

- при превышении расчетной нагрузки (автомат «Копиркин» рассчитан на 7000 копий в месяц с пиками не более 20000 копий в месяц);

- при использовании картриджей, дозаправленных пользователем, которые вызвали повреждение оборудования. Производитель рекомендует использовать только новые картриджи;

- при перегреве узлов аппарата, связанном с блокированием вентиляционных отверстий (при установке аппарата вплотную к стене и т.п.);

Гарантия не распространяется на расходные материалы.

При наступлении гарантийного случая Покупатель самостоятельно доставляет автомат в сервисный центр Производителя, либо полностью оплачивает транспортные расходы, вызванные выездом сервисного инженера. 

6. Транспортировка и хранение

6.1 Условия транспортировки и хранения автомата «Копиркин» соответствуют: 

1) условия транспортировки в части воздействия: 

- механических нагрузок - группе "С" по ГОСТ23216-78; 

- климатических факторов - группе 2 ("С") по ГОСТ 15150-69; 

2) условия хранения в части воздействия климатических факторов: 

- группе 1 ("Л") по ГОСТ 15150-69. 

 7. Свидетельство о приемке

Автомат «Копиркин» с заводским серийным номером, указанным в п.8 данного документа, принят на соответствие ТУ 4262-001-82467532-2007 и признан годным к эксплуатации. 
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